1. Запуск

Для работы примера нужна ОС Microsoft Windows 7 или новее,
кроме того нужно загрузить из интернета и установить следующие библиотеки:

Qt     4.8 32бит            (http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.6/qt-opensource-windows-x86-vs2010-4.8.6.exe);
OpenAL 1.0 или новее        (http://openal.org/downloads);
WebP   1.0 или новее 32 бит (https://storage.googleapis.com/downloads.webmproject.org/releases/webp/libwebp-1.0.0-windows-x86.zip)

Для запуска программы Cockpit необходимо запустить pusk.cmd.

2. Работа

На экране будет показана панель управления лифтом и схематичное изображение лестничных клеток с лифтовыми холлами и лифтовой шахты с кабиной лифта 5-ти этажного дома.

Управление кабиной лифта осуществляется путем наведения курсора мышки на кнопку и нажатия левой кнопки мышки. Аналогично можно управлять кабиной с пультов, расположенных на каждом этаже.

3. Использование для моделирования систем управления

Этот простой имитатор работы панели управления кабиной лифта можно использовать для разработки самой панели, а также разработки и отладки системы управления кабиной лифта. Кроме того, можно через усторойство сопряжения подсоединить компьютер к системе управления реальной кабиной лифта и управлять ей с помощью компьютера. Если добавить математические модели элементов системы управления (электромотор, реле, и т.п.), то появится возможность отрабатывать режимы и схему работы системы управления, в том числе и нештатные.
